**РАДИАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ ДЛЯ СТАЛЬНОГОПРОФИЛРАДИАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**

Лист №

**3009**

Лист №

**3009**

**РОЛИКОПОДШИПНИКИ ДЛЯ СТАЛЬНОГО** **ПРОФИЛЯ ДЛЯ НАКЛОННОЙ УСТАНОВКИ**

**Основные характеристики**

**Материалы**

Наружные кольца:

Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент, цементированная

поверхностная твердость 60 ± 2 HRC

Внутренние кольца:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная

поверхностная твердость 60 ± 2 HRC

Тела качения:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная

поверхностная твердость 62 ± 2 HRC

**Допуски:**

 Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS

**Точность размеров и перемещения:**

 Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS

 **Радиальный зазор:**

 Для получения информации свяжитесь с техническим отделом TTS

 **Максимально допустимая нагрузка:**

 Согласно стандарту ISO 76 и ISO281

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Размеры | Номинальная нагрузка | Скорость | Сечение |

**Некоторые сферы применения:**

- вилочный погрузчик

- погрузочно-разгрузочные операции

**Варианты конструкции:**

-подшипники для работы при низких и высоких температурах.

* подшипники для работы в коррозийных средах
* **по чертежам заказчика**

***www.tts-europe.com Тел.+390523579495 Факс+390523570416 ИНН:02186570186***